## Kenőanyagok és folyadékok

A használt motorolaj bőrrákot okozhat ha ismételten, tartósan kapcsolatba kerül a bőrrel. Ennek ugyan kicsi az esélye, amennyiben nem kerül érintkezésbe naponta használt motorolajjal, ennek ellenére ajánlatos alaposan kezet mosni szappannal és vízzel a lehető leghamarabb miután használt motorolajat kezelt.

A kenési helyekről és az alkalmazandó kenőanyagok típusáról lásd az ábrás jegyzéket és különböző munkaműveleteket (például összeszerelés/újra összeszerelés), amelyek mindegyik fejezetben megtalálhatók.

Sorszám | Kenési helyek | Kenőanyag
--- | --- | ---
1 | Motor | Csak olyan üzemanyag-adalékot használjon, melyen "API service SG, SH vagy SJ" jelzés olvasható.
2 | Kézi kapcsolású sebességváltó | Eredeti Honda kézi kapcsolású sebességváltó folyadék (MTF) Használjon mindig eredeti Honda MTF-II-t. Motorolaj használata keményebb kapcsolást eredményezhet, mert a megfelelő adalékokat tartalmazza.
Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT) | Eredeti Honda CVT sebességváltó folyadék (automata sebességváltó folyadék) Használjon mindig eredeti Honda ATF-Z1-et. Nem Honda ATF alkalmazása befolyásolhatja a kapcsolás minőségét.
3 | Fékrendszer (ABS-vezetékeket beleértve) | DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Ajánljuk az eredeti Honda fékfolyadékot. Nem Honda fékfolyadék alkalmazása korróziót okozhat, és csökkentheti a rendszer élettartamát.
4 5 | Kiemelő villa (kézi kapcsolású sebességváltó) Kapcsoló- és váltóhuzal végek (kézi kapcsolású sebességváltó) | Nagy mértékben hőálló kenőzsír(alkatrész-szám: 08798-9002)
6 | Gázbowden vég (műszerfal alsó panel nyílás) | Szilikonzsír
7 8 9 10 11 12 13 | Gázbowden vég (fojtószelep csatlakozás) Főfékhenger nyomórúd Tengelykapcsoló főhenger nyomórúd Sebességváltó-kar Pedálrudazat Akkumulátorsaruk Üzemanyag betöltő fedél | Általános kenőzsír
14 15 16 17 18 | Hátsó fékpofa mechanizmus Motorháztető pántok és zárnyelv Hátsó ajtó pántok Ajtópántok, felső és alsóAjtónyitás-határoló | Honda fehér lítium kenőzsír (Honda White Lithium Grease)
19 | Féknyereg-dugattyúszár, féknyereg-vezetőcsapok és gumiharangok | Szilikonzsír
20 | Fékvezeték csatlakozók (első és hátsó kerékdob) | Korrózióvédő anyagok
21 | Klímaberendezés-kompresszor | Kompresszor-olaj: KEIHIN SP-10 (alkatrész-szám: 38897-P13-003, HFC-134a (R-134a) hűtőközeghez