## Kürtkapcsoló ellenőrzése

1. | Szerelje le a kormányoszlop burkolatokat.

2. | Kösse le a műszerfal kábelköteg 5-pólusú csatlakozóját (A) a kábeldobról (B).

3. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a kábeldob 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között, a kürtkapcsoló benyomott helyzetében. Elektromos vezetésnek kell lennie. Ha nincs elektromos vezetés, folytassa a következő lépéssel: 4.

4. | Szerelje ki a vezetőoldali légzsák egységet.

5. | Kösse le a kürtkapcsoló pozitív érintkezőjének 1-pólusú csatlakozóját.

6. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a kábeldob 1. sz. érintkezője (A) és a kürtkapcsoló pozitív érintkezője (B) között. Ha nincs villamos kapcsolat, cserélje ki a kábeldobot. Ha van villamos kapcsolat, ellenőrizze az érintkezést a kürtlemez és az érintkező lemez között.