## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0327

DTC P0327: | Kopogásérzékelő áramkör alacsony bemenő feszültség

1. | Jegyezze fel a következő hiba fennállásakor rögzített adatokat. Motorfordulatszám Járműsebesség

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

4. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

5. | Ellenőrizze az P0327 hibakódnak megfelelő fedélzeti diagnosztikai állapotot a DTC menüben a HDS műszerrel. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Ha PASSED (megfelelő), időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a motorvezérlő egységnél. Ha NOT COMPLETED (NEM TELJES), akkor folytassa a következő lépéssel: 3 és ellenőrizze újra.

6. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

7. | Csatlakoztassa le a kopogásérzékelő 2-pólusú csatlakozóját.

8. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 3. sz. csatlakozóját (52-pólusú).

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a kopogásérzékelő 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 40.sz. érintkező (diagnosztikai csatlakozó doboz 69.sz. érintkező) és a kopogásérzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Csatlakoztassa a kopogásérzékelő 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezőjét a karosszériatesthez egy áthidalóvezetékkel.

11. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 69. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 13. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 40.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 69.sz. érintkező) és a kopogásérzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 20.

13. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a kopogásérzékelő 1-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 41.sz. érintkező (diagnosztikai csatlakozó doboz 70.sz. érintkező) és a kopogásérzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 14.

14. | Csatlakoztassa a kopogásérzékelő 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezőjét a karosszériatesthez egy áthidalóvezetékkel.

15. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 70. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 16. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 41.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 70.sz. érintkező) és a kopogásérzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 20.

16. | Szerelje le az áthidaló vezetéket a kopogásérzékelőről.

17. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 69. sz. és 70 sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának az 40.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 69.sz. érintkező) és a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 41.sz. érintkezője között (diagnosztikai csatlakozó doboz 70.sz. érintkező), majd folytassa a következő lépéssel 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 18.

18. | A kopogásérzékelő felőli oldalon ellenőrizze az elektromos vezetést a kopogásérzékelő 2-pólusú csatlakozó 1.sz- és 2.sz. érintkezői között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 19. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 28.

19. | Cserélje ki a kopogásérzékelőt.

20. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

22. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

23. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

24. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

25. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

26. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0327 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a kopogásérzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 27.

27. | Ellenőrizze az P0327 hibakódnak megfelelő fedélzeti diagnosztikai állapotot a DTC menüben a HDS műszerrel. PASSED (MEGFELELŐ) jelenik meg? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ha FAILED (NEM MEGFELELŐ), folytatás a következő lépéssel: 1 és ellenőrizze újra. Ha NOT COMPLETED (NEM TELJES), akkor folytassa a következő lépéssel: 24 és ellenőrizze újra.

28. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

29. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

30. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

31. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0327 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a kopogásérzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n