## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 73

DTC 73: | Megcsúszásérzékelő (tápegység)

1. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF, majd az ON (II) állásba.

3. | Ellenőrizze a DTC-t. Megjelenik a DTC 73? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | Ellenőrizze a 25. sz. biztosítékot (7,5 A) a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban, és szerelje vissza a biztosítékot, ha rendben van. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Cserélje ki a biztosítékot, és ellenőrizze újra.n

5. | Vegye ki a 25. sz. (7,5 A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozból, és válassza le a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozóját.

6. | Ellenőrizze, van-e villamos kapcsolat a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelő 4-pólusú csatlakozó 1. sz érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelő és a műszerfal alatti biztosíték/relédoboz közötti vezetékben.n NEM - Cserélje ki a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelőt.n