## Kézi kapcsolású sebességváltó kar-hézag ellenőrzése

1. | Mérje meg a hézagot a kapcsolókar (A) és a választókar (B) között egy hézagmérővel (C). Ha a hézag nagyobb, mint a javítási határérték, folytatás a következő lépéssel: 2.
Normál: | 0,05-0,35 mm-
Javítási határérték: | 0,55 mm

2. | Mérje meg a kapcsolókar hornyát. Ha a távolság nem a normál értéken belül van, cserélje ki a kapcsolókart egy újra. Ha a távolság a normál értéken belül van, cserélje ki a választókart egy újra.
Normál: | 13,00-13,15 mm -