## Szélvédő ablaktörlő-motor vizsgálata

## Szélvédő:

1. | Szerelje le az ablaktörlő karokat, a motorháztető tömítéseket és a vízvályú burkolatokat.

2. | Kösse le az 5-pólusú csatlakozót (A) az ablaktörlő motorról (B).

3. | Ellenőrizze a motort úgy, hogy az akkumulátor feszültséget az ablaktörlő motor 5-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezőjéhez, a testelést pedig 1. sz. érintkezőjéhez csatlakoztatja. A motornak működni kell. Ha a motor nem indul el vagy nem működik simán, cserélje ki.

4. | Csatlakoztasson egy analóg feszültségmérőt az 5. sz. (+) és 3. sz. (-) érintkezők közé, majd működtesse a motort kis vagy nagy fordulatszámon. A feszültségmérőnek váltakozva 0 V-ot és 4 V-ot vagy kevesebbet kell mutatnia.