## Fojtószelep-kábel beállítása

1. | Ellenőrizze a bowden holtjátékát a pillangószelep-rudazatnál. A huzal behajlása (A) 10-12 mm -legyen.

2. | Ha a behajlás (A) nem az előírt tartományban van (10-12 mm, 3/8-1/2 in.), lazítsa meg a biztosítóanyát (B), forgassa az állítóanyát (C), amíg a behajlás (A) az előírás szerinti nem lesz, majd húzza meg a biztosítóanyát.

3. | A megfelelően beállított bowdennel ellenőrizze, hogy amikor a gázpedált a padlóig nyomja, akkor a pillangószelep biztosan teljesen kinyílik-e. Ellenőrizze továbbá, hogy amikor a gázpedált felengedi, akkor a pillangószelep biztosan visszatér-e az alaphelyzetébe.