## Napfénytető szélterelőjének cseréje

1. | Nyissa ki teljesen az ablakot.

2. | Szerelje ki a csavarokat (A, B) és oldja a kampókat (C), majd szerelje ki a szélterelőt (D).

3. | Szerelje vissza a szélterelőt (A) a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és ellenőrizze, hogy a szélterelő kar talp (B) és a szélterelő összekötő forgócsap talp (C) ugyanabban beállítási vonalban (D) van-e. Ha szükséges, állítsa be előre vagy hátra, hogy a szélterelő tömítés (E) széle egyenletesen érintse a tetőelemet (F). Mindegyik talpat ugyanolyan mértékben kell elmozdítani a beállítás során. Ha a szélterelő tömítés és a tetőelem dörzsölődő hangot ad, mozgassa a szélterelőt hátrafelé szükség szerint, hogy megfelelő helyzetbe kerüljön.