## Változtatható szelepvezérlési idő és elektronikus szelepemelés-vezérlés mágnesszelepének kiszerelése / vizsgálata

1. | Cserélje ki a VTEC rendszer olajnyomás-kapcsolóját..

2. | Kösse le a VTEC mágnesszelep 2-pólusú csatlakozóját.

3. | Szerelje ki a VTEC mágnesszelepegységet (A) a hengerfejről és ellenőrizze, hogy a VTEC mágnesszelepszűrője (B) nem tömődött-e el. Ha el van tömődve, cserélje ki a mágnesszelep szűrőjét, a motorolajszűrőt és a motorolajat.