## Levegő keringető motor cseréje

1. | Szerelje ki az utasoldali műszerfal alsó burkolatát .

2. | Csatlakoztassa le a 7 pólusú csatlakozót (A) a levegőkeverés vezérlőmotorjáról (B). Szerelje ki a lemezcsavarokat és a levegőkeverés vezérlőmotorját a fűtőegységből.

3. | Szerelje be a motort a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Ügyeljen arra, hogy a motor csapja megfelelően kapcsolódjon be a mechanizmusba. A beszerelés után győződjön meg arról, hogy a motor könnyedén jár.