## Levegő keringető motor tesztelés

1. | Csatlakoztassa le a 7 pólusú csatlakozót a levegőkeverés vezérlőmotorjáról.

2. | Csatlakoztassa az akkumulátorfeszültséget a levegőkeverés vezérlőmotorjának 1. sz. érintkezőjéhez, és a testelést a 2. sz. érintkezőjéhez. A levegőkeverés vezérlőmotorjának egyenletesen járnia kell, és le kell állnia a Max Hot (Legmelegebb) állásban. Ha nem így történik, fordítsa meg a csatlakozásokat; a levegőkeverés vezérlőmotorjának egyenletesen járnia kell, és le kell állnia a Max Cool (Leghidegebb) állásban. Ha a levegőkeverés vezérlőmotorja nem jár, cserélje ki, majd ellenőrizze, hogy a levegőkeverés vezérlőmechanizmusa és az ajtó könnyen mozog-e. Ha a mechanizmus és az ajtó könnyen mozog, cserélje ki a levegőkeverés vezérlőmotorját. Ha a mechanizmus vagy az ajtó szorul vagy akadozik, javítsa meg őket, ha szükséges. Ha a levegőkeverés vezérlőmotorja könnyedén jár, folytatás a következő lépéssel: 3

3. | Mérje meg az ellenállást az 5. sz. és a 7. sz. érintkező között. Az értéknek 4,2 k és 7,8 kW között kell lennie.

4. | Csatlakoztassa vissza a levegőkeverés vezérlőmotorjának 7 pólusú csatlakozóját, majd fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba.

5. | Mérje meg a feszültséget az 3. sz. és a 7. sz. érintkező között.
Leghidegebb (Max Cool )-körülbelül 1 V
Legmelegebb (Max Hot)-körülbelül 4 V

6. | Ha az ellenállás vagy a feszültségértékek nem az előírás szerintiek, cserélje ki a levegőkeverés vezérlőmotorját.