## Ajtóhelyzet beállítása

SRS alkatrészek vannak a középső ajtóoszlop aljánál lévő területen Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg az SRS alkatrészek elhelyezkedését, valamint az óvintézkedéseket és eljárásokat az SRS fejezetben.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a karosszériával egy szintben van-e, majd ellenőrizze, hogy az ajtó első, hátsó és alsó szélei és a karosszéria között egyenlő hézagok vannak-e. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a karosszéria szélei párhuzamosak-e. Beállítás előtt cserélje ki a rögzítőcsavarokat.

1. | Amikor az ajtókat állítja be, helyezze a gépjárművet egy szilárd, vízszintes felületre.

2. | Állítsa be a pántokat (A): Lazítsa meg kissé az ajtó rögzítőcsavarjait (B), és mozgassa az ajtót befelé és kifelé, amíg egy síkba nem kerül a karosszériával. Az első ajtón: Szerelje ki az első belső sárvédőt. Kissé lazítsa meg a csuklóspánt rögzítőcsavarjait (C), és mozgassa az ajtót hátra vagy előre, fel vagy le, szükség szerint, hogy a hézagok egyenlőek legyenek. A hátsó ajtón: Szerelje ki a középső ajtóoszlop alsó burkolatát, és a dugasz tömítést a karosszériából. Kissé lazítsa meg a csuklóspánt rögzítőanyáit (D), és mozgassa az ajtót hátra vagy előre, fel vagy le, szükség szerint, hogy a hézagok egyenlőek legyenek. Helyezzen egy törlőkendőt (E) az emelőre (F), hogy megelőzze az ajtó sérülését, amikor beállítja az ajtót. Első ajtó: Hátsó ajtó:

3. | Ellenőrizze, hogy az ajtó és a karosszéria szélei párhuzamosak-e. Ha szükséges, állítsa be az ajtóütközőket (A), hogy az ajtók hátulja és a karosszéria egy síkba kerüljenek.

4. | Tegyen javítófestéket a csuklóspánt rögzítőcsavarjaira és a csuklóspántok köré.

5. | Ellenőrizze, hogy nem engedi-e át a vizet.