## Hétsebességes üzemmód főkapcsoló/kormányrúdkapcsoló ellenőrzése

Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak Mielőtt javítást vagy karbantartást végezne, nézze át a következő részeket az SRS-fejezetben;

- A részegységek elhelyezkedése.
- Óvintézkedések és műveletek.

1. | Távolítsa el a kormányoszlop alsó és felső borítását.

2. | Távolítsa el a vezetőoldali légzsákot a kormánykerékből.

3. | Kösse le a főkapcsolót (7SPEED MODE) és a kormányváltó kapcsolójának csatlakozóját (A).

4. | Ellenőrizze a vezetést a főkapcsoló (7SPEED MODE) 1. és 2. csatlakozója között. Szaggatott vezetésnek kell lennie, és nem lehet vezetés akkor, ha a főkapcsolót (7SPEED MODE) (B) megnyomja.

5. | Ellenőrizze a () kormányváltó kapcsolójának 4. és 2. csatlakozója közötti vezetést. Vezetésnek kell lennie, ha mindkét () kormányváltó-kapcsolót megnyomja, és nem lehet vezetés, ha a () kormányváltó-kapcsolót felengedi.

6. | Ellenőrizze a minusz (-) kormányváltó-kapcsoló 3. és 2. csatlakozója közötti vezetést. Vezetésnek kell lennie, ha mindkét minusz (-) kormányváltó-kapcsolót megnyomja, és nem lehet vezetés, ha a minusz (-) kormányváltó-kapcsolót felengedi.

7. | Ha bármelyik teszt hibát jelez, cserélje ki a főkapcsolót ( 7SPEED MODE)/ a kormányváltó-kapcsolót. Ha a kapcsoló nem hibás, javítsa meg a kábelköteget a kábeldob és a PCM között.