## Lengőkarok és tengely szétszerelése / összeszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Kiszereléskor azonosítsa az alkatrészeket, hogy a visszaszereléskor az eredeti helyükre kerüljenek vissza.
- A szelephimbák szétszerelésekor vagy összeszerelésekor a szelephimbákat a vezérműlánc felöli oldalról szerelje be vagy ki a szelephimbatengelyre.
- Ellenőrizze a szelephimba tengelyt és a szelephimbákat.
- A szelephimbákat ismételt felhasználás esetén ugyanarra a helyre kell beszerelni.
- Összeszerelés előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt oldószerben, szárítsa meg, és kenje be az érintkezési pontokat.