## Elektromos állítású külső tükör cseréje

1. | Emelje fel teljesen az ajtóüveget.

2. | Szerelje ki a következőket: Ajtóburkolat Műanyag burkolat, ha szükséges

3. | Kösse le a csatlakozót (A).

4. | Csatolja le a kábelköteg rögzítőt (B).

5. | Szerelje ki a szerelőnyílás-fedelet (A), és szerelje ki az anyákat. Miközben tartja a tükröt, csatolja le a rögzítőt (B), majd szerelje ki a tükröt (C). Legyen óvatos, nehogy megkarcolja az ajtót.

6. | Szerelje vissza a tükröt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően csatlakozik.