## Alacsony üzemanyag-szintjelző ellenőrzése

1. | Végezze el az üzemanyagszint-jeladóegység ellenőrzését. Ha a rendszer rendben, folytassa a következő lépéssel: 2. Ha a rendszerben hiba van, javítsa ki.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót BE állásba, amikor az úszó E(EMTY/ÜRES) szintet mutat. Ha az alacsony üzemanyagszint jelző világít, folytassa a következő lépéssel: 3. Ha az alacsony üzemanyagszint jelzőlámpa nem világít, lásd az alacsony üzemanyagszint jelző ellenőrző lámpa kapcsolási rajzát és ellenőrizze az áramkört.

3. | Emelje az úszót a LOW szint fölé. Ha az alacsony üzemanyagszint ellenőrző lámpa kialszik, a rendszer rendben van. Ha az alacsony üzemanyagszint jelzőlámpa továbbra is világít, lásd az alacsony üzemanyagszint jelzőlámpa kapcsolási rajzát és ellenőrizze az áramkört.