## Térképolvasó lámpák ellenőrzése/cseréje - napfénytető nélküli modell esetén

1. | Kapcsolja ki a világítás kapcsolót.

2. | Óvatosan feszítse le a búrákat (A) egy kis csavarhúzóval.
Olvasólámpa: | 8 W x 2

3. | Szerelje ki a két rögzítő csavart.

4. | Kössed le a 2-pólusú csatlakozót (B) a házról (C).

5. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázatnak megfelelően.

6. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a lámpát.