## Motorblokk és dugattyú ellenőrzése

1. | Szerelje ki a forgattyús tengelyt és a dugattyúkat.

2. | Ellenőrizze a dugattyúkat elhúzódás és repedés szempontjából.

3. | Mérje meg a dugattyúátmérőt (A) egy pontban a dugattyúpalást aljától 13 mm-re.
Dugattyúátmérő:
Normál (új): | 72,98-72,99 mm -
Javítási határérték: | 72,97 mm
Túlméretes dugattyúátmérő:
0,25: | 73,23-73,24 mm -

4. | Mérje meg a kopást és a kúposságot minden hengerben X és Y irányban három szinten az ábra szerint. Ha a mért érték valamelyik hengerben túllépi a túlméretes furat javítási határértéket, cserélje ki a motorblokkot. Ha a motorblokkot újra kell fúrni, a fúrás után lásd a következőt: 7.
Hengerfurat méret:
Normál (új): | 73,00-73,02 mm -
Javítási határérték: | 73,07 mm
Túlméretes:
0,25: | 73,25-73,27 mm-
Felfúrási határérték: | 0,25 mm max.
Furatkúposság:
Határérték: | (az első és a harmadik mért érték közötti különbség) 0,05 mm

5. | Csak a barázdált vagy karcolt hengerfuratot kell hónolni.

6. | Ellenőrizze a motorblokk tetejét vetemedés szempontjából. Mérje meg a szélek mentén és a középponton keresztül az ábra szerint.
Motorblokk-vetemedés:
Normál (új): | 0,07 mm max.
Javítási határérték: | 0,10 mm

7. | Számítsa ki a hengerfurat-átmérő és a dugattyúátmérő közötti különbséget. Ha a hézag megközelíti vagy túllépi a javítási határértéket, akkor ellenőrizze a dugattyút és a hengerblokkot, hogy nincs-e túlzott kopás.
Dugattyú - henger hézag
Normál (új): | 0,010-0,040 mm -
Javítási határérték: | 0,05 mm