## Hétsebességes üzemmódú kormánymű (shift-plusz) kapcsoló teszt

## KB, KE, KG és KQ (L15A1 motor) modellek (6-fokozatú Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó+hétsebességes üzemmód) esetén

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek találhatók. Mielőtt javítást vagy karbantartást végezne, nézze át a következő részeket a kiegészítő utasvédelmi rendszerre vonatkozó fejezetben;

- A részegységek elhelyezkedése.
- Óvintézkedések és műveletek.

1. | Távolítsa el a kormánykereket.

2. | Ellenőrizze a + (pozitív) kormányváltó-kapcsoló áramvezetését a kábeldob mellékvezeték köteg 13 pólusú csatlakozójának 6. és 9. végpontja között. A + (pozitív) kormányváltó kapcsoló lenyomásakor vezetésnek kell lenni, a kapcsoló felengedésekor viszont nem lehet vezetés.

3. | Ha az eredmény megfelelő a + (pozitív) kormányváltó kapcsoló ellenőrzése befejeződött. Ha a kapcsoló működése a 13-pólusú csatlakozónál nem megfelelő, ellenőrizze a kapcsolót a kapcsoló csatlakozójánál.

4. | Távolítsa el a + (pozitív) kormányváltó kapcsoló csatlakozóját a bilincsből, majd távolítsa el a csatlakozót.

5. | A + (pozitív) kormányváltó kapcsoló lenyomásával és felengedésével ellenőrizze a kapcsoló áramvezetését a csatlakozó végpontjai között. A + (pozitív) kormányváltó kapcsoló lenyomásakor vezetésnek kell lenni, a kapcsoló felengedésekor viszont nem lehet vezetés.

6. | Ha a kapcsoló működése nem megfelelő, cserélje ki a + (pozitív) kormányváltó kapcsolót.

7. | Ha a kapcsoló működése megfelelő, cserélje ki a kábeldob mellék kábelkötegét.