## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P2128

DTC P2128: | APP "B” érzékelő áramkör nagy feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a "B" APP ÉRZÉKELŐT a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Körülbelül 100 % vagy 4.82 V illetve az alatti érték mérhető, amikor a fojtószelep teljesen zárva van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az APP ”B” érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le a pillangószelepház 6-pólusú csatlakozóját.

5. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az APP érzékelő 6-pólusú csatlakozójának a 4. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 30.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 59.sz. érintkező) és az APP ”B” érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 11.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Ellenőrizze a "B" APP ÉRZÉKELŐT a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Körülbelül 100% vagy 4.82 V illetve az alatti érték mérhető, amikor a fojtószelep teljesen zárva van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 15. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Cserélje ki az APP érzékelőt.

10. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

11. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

12. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

13. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

14. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P2128 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a "B" APP érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

15. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

16. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P2128 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások, laza érintkezők az APP "B" érzékelőnél, majd folytassa a 1. Ha egyéb időszakos vagy állandó hibakód megjelenik, folytassa a kijelzett hibakódok hibakeresésével. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.