## Kiegészítő utasvédelmi rendszer - óvintézkedések és műveletek - kiegészítés

## A légzsák csatlakozók, oldalsó légzsák csatlakozók, biztonságiöv feszítő csatlakozók és a külső ővfeszítő csatlakozók lecsatlakoztatása

A véletlen működésbe lépés elkerülése érdekében az elülső légzsák, oldalsó légzsák vagy egyéb, kiegészítő utasvédelmi rendszerhez (SRS) tartozó alkatrészek (a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység, a kábeldob, az oldalsó ütközés érzékelők és a biztonsági öv feszítő csatlakozók) kiszerelése, a kapcsolódó eszközök csatlakozóinak lekötése vagy a műszerfal, ill. a kormányoszlop kiszerelése előtt kösse le a légzsák csatlakozókat vagy az oldalsó légszák csatlakozókat.
Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót, és kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról, majd várjon legalább 3 percet, mielőtt elkezdené e következő műveleteket:

- Mielőtt leköti a műszerfal kábelköteg 28-pólusú csatlakozóját (A) az SRS egységről, kösse le az első utasoldali lágzsák 2-pólusú csatlakozójáról (D) a vezetőoldali légzsák 2-pólusú csatlakozóját (C).
- Mielőtt lecsatlakoztatná a padló-kábelköteg 18-pólusú csatlakozóját (I) az SRS-vezérlőegységről, csatlakoztassa le mindkét oldalsó légzsák 2-pólusú csatlakozóját (J, K) és mindkét biztonságiöv-zár feszítő 4-pólusú csatlakozóját (E,F), valamint mindkét külső ővfeszítő csatlakozóját (G, H).
- Mielőtt lekötné a kábeldob 4-pólusú csatlakozóját (B), kösse le a vezetőoldali légzsák 2-pólusú csatlakozóját (C).