## Hátsó ajtó hátsó ablakkárpit és hátsó ajtóüveg külső gumitömítésének cseréje

MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos, nehogy megkarcolja az ajtót.

1. | Engedje le teljesen az ablakot.

2. | Szerelje ki az ajtó oldalfali hátsó belső burkolatát.

3. | Az ajtó belső oldalából szerelje ki a csavart.

4. | Húzza fel az ajtó hátsó ablakkeret burkolatot (B) az ajtóüveg külső tömítőgumi (C) hátuljával, hogy oldja a kampókat (D), majd szerelje le az ajtóról és a tömítőgumiról. Ne szerelje ki ekkor a tömítőgumit.

5. | Miközben felemeli az ajtóüveg külső tömítőgumi hátulját, tolja a tömítőgumit hátrafelé, amíg az első rögzítő (B) el nem éri az ajtó belső oldalát.

6. | Csavarja meg az ajtóüveg külső tömítőgumiját (A), hogy a hátsó rögzítő (B) kihúzódjon az ajtó belső oldaláról, majd szerelje ki a tömítőgumit.

7. | Nyomja be biztosan az ajtóüveg külső tömítőgumi rögzítőrészeit a helyükre.

8. | Szerelje be a hátsó ablakkeretet a kiszereléshez képest fordított sorrendben.