## Oldalsó küszöbpanel cseréje

1. | Szerelje ki az oldalsó küszöbburkolatot.
-1 | Szerelje ki az első rögzítőt (A) és a bepattintó rögzítőket (B).
-2 | Csúsztassa az oldalsó küszöbburkolatot (C) előrefelé, és vegye ki. Az oldalsó rögzítők (D) a karosszériában maradnak.
-3 | Szerelje ki az oldalsó rögzítőket a karosszériából.

2. | Cseréljen ki minden sérült rögzítőt.

3. | Szerelje az oldalsó rögzítőket az oldalsó küszöbburkolatra.

4. | Tartsa fent a burkolatot és illessze be az összes oldalsó rögzítőt a karosszériában lévő furatokba, majd nyomja meg a burkolatot, amíg a rögzítők a helyükre nem pattannak.

5. | Szerelje be az összes bepattintó rögzítőt és az első rögzítőt.