## Hogyan keressük a klíma-vezérlőrendszer meghibásodásának az okát

## A DTC visszakeresése

A klímaberendezés-vezérlő egység öndiagnosztikai funkcióval rendelkezik. Az öndiagnosztikai funkció futtatásához végezze el a következőket:

1. | Szerelje ki a középső alsó burkolatot.

2. | A gyújtáskapcsoló ON (II) állásában, ha a rendszer valamilyen hibát talált, a klímaberendezés-vezérlő egység diagnosztikai hibakód-ellenőrző (DTC) lámpája villogással jelzi ki a diagnosztikai hibakódot, amely mutatja a hibás áramkört vagy alkatrészt. Példa a DTC jelzésére (DTC 7)

#### Az öndiagnosztikai funkció visszaállítása.

A gyújtáskapcsoló OFF állásba fordításával szakítsa meg az öndiagnosztikai funkciót. A javítási munka befejezése után az öndiagnosztikai funkció futtatásával győződjön meg arról, hogy más működési hiba nem tapasztalható.