## Motor olaj/levegő elválasztó beszerelése

1. | Tisztítsa meg és szárítsa meg az olaj/levegő leválasztó felfekvő felületeit, csavarjait és csavarfuratait.

2. | Tegyen 1,5 mm széles csíkban 08C70-K0234M, 08C70-K0334M vagy 08C70-X0331S alkatrész-számú folyékony tömítőanyagot a szaggatott vonal (A) mentén. MEGJEGYZÉS: Ne szerelje be az alkatrészeket, ha 5 perc vagy több idő telt el a folyékony tömítőanyag felvitele után. Ehelyett a régi maradványok eltávolítása után alkalmazza újra a folyékony tömítőanyagot.

3. | Szerelje be az olaj/levegő leválasztót.