## Első ajtó külső szigetelésének cseréje

MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy megkarcolja az ajtót.
- Seeger-gyűrű fogót használjon a rögzítőgyűrűk kiszereléséhez.

1. | Az első oszlopnál szerelje ki az ajtóhatároló csavarját (A).

2. | Csatolja le a rögzítőket (B, C, D), majd szerelje ki a külső ajtó-tömítést (E).

3. | Szerelje vissza a tömítést a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Cseréljen ki minden sérült rögzítőt. Győződjön meg róla, hogy a külső tömítést biztosan szerelte-e be a tartóba (F). A beszerelés előtt tegyen folyékony menetragasztót az ajtóhatároló csavarjához. Ellenőrizze, hogy nem engedi-e át a vizet.