## Deformáció keresése a hengerfejen

1. | Szerelje ki a hengerfejet.

2. | Ellenőrizze a vezérműtengelyt.

3. | Ellenőrizze a hengerfejet, hogy nem vetemedett-e. Mérje meg a szélek mentén és három irányban a középponton keresztül. Ha a vetemedés kisebb, mint 0,08 mm, a hengerfej lemunkálása nem szükséges Ha a vetemedés 0,08 mm és 0,2 mm között van, a hengerfejet le kell munkálni. A maximális lemunkálási határérték 0,2 mm a 120 mm magasságot alapul véve.
Hengerfej-magasság:
Normál (új): | 119,9-120,1 mm -