## Hűtőventilátor-áramkör hibakeresési útmutató

1. | Ellenőrizze a 10. sz. (20 A) biztosítékot a motorháztető alatti biztosíték-/relédobozban és a 22. sz. (15 A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban. A biztosíték(ok) rendben van(nak)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki a biztosítékot (biztosítékokat) és ellenőrizze újra.n

2. | Szerelje ki a hűtőventilátor-relét a motorhárztető alattit biztosíték-/relédobozból és ellenőrizze. A relé rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki a hűtőventilátor-relét.n

3. | Mérje meg a feszültséget a hűtőventilátor-relé 5-pólusú csatlakozóaljzat 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Cserélje ki a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozt.n

4. | Csatlakoztassa egymáshoz a hűtőventilátor-relé 5-pólusú csatlakozóaljzat 1 sz. és 2. sz. érintkezőit egy áthidalóvezetékkel. Jár a hűtőventilátor? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

5. | Csatlakoztassa le az áthidalóvezetéket, és forgassa a gyújtáskapcsolót a (II) állásba. Ellenőrizze a feszültséget a hűtőventilátor-relé 5-pólusú csatlakozóaljzat 5. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás a vezetékben a motorháztető alatti biztosíték-/relédoboz és a műszerfal alatti biztosíték-/relédoboz között.n

6. | Csatlakoztassa le a hűtőventilátor-motor 2-pólusú csatlakozóját.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a hűtőventilátor-relé 5-pólusú csatlakozóaljzat 2. sz. érintkezője és a hűtőventilátor-motor 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Javítsa meg a szakadást a motorháztető alatti biztosíték-/relédoboz és a hűtőventilátor-motor 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője közötti vezetékben.n

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a hűtőventilátor-motor 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Cserélje ki a hűtőventilátor-motort.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás a hűtőventilátor-motor 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem rossz-e a testelés a G301-nél.n

9. | Szerelje vissza a hűtőventilátor-relét.

10. | Csatlakoztassa le a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

11. | Csatlakoztassa a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozó 1. és 2. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel. Jár a hűtőventilátor? IGEN - Cserélje ki a hűtőventilátor-kapcsolót.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

12. | Szerelje ki az áthidalóvezetéket, és mérje meg a feszültséget a hűtőventilátor-kapcsoló csatlakozó 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem rossz-e a testelés a G101-nél.n NEM - Javítsa meg a szakadást a hűtőventilátor-kapcsoló 2. sz. érintkezője és a motorháztető alatti biztosíték-/relédoboz közötti vezetékben.n