## Üzemmódszabályozó-motor teszt

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a fűtés-szellőzés-légkondicionálással kapcsolatos diagnosztikai hibakódokat.

1. | Csatlakoztassa le a 7 pólusú csatlakozót az üzemmódvezérlő motorról. A tápfeszültség és test nem megfelelő csatlakoztatása az üzemmód-állítómotorhoz a motor sérülését okozza. Kövesse figyelmesen az utasításokat.

2. | Csatlakoztassa az akkumulátorfeszültséget az üzemmódvezérlő motor 1. sz. érintkezőjéhez, és a testelést a 2. sz. érintkezőjéhez. Az üzemmódvezérlő motornak egyenletesen járnia kell, és le kell állnia a Vent (Szellőzés) állásban. Ellenkező esetben fordítsa meg a csatlakozásokat, az üzemmódvezérlő motornak egyenletesen járnia kell, és le kell állnia a Defrost (Páramentesítés) állásban. Amikor az üzemmódvezérlő motor megáll, azonnal csatlakoztassa le az akkumulátorfeszültséget.

3. | Ha az üzemmódvezérlő motor működik a 2 állásban, szerelje ki, majd ellenőrizze, az üzemmódvezérlő mechanizmus és az ajtók könnyed mozgását. Ha a mechanizmus és az ajtók mozgása könnyed, cserélje ki az üzemmódvezérlő motort. Ha a mechanizmus vagy az ajtók szorulnak vagy akadoznak, javítsa meg azokat szükség szerint. Ha az üzemmódvezérlő motor egyenletesen jár, folytassa a következő lépéssel: 4

4. | Használjon digitális multimétert 1 mA-es vagy kisebb kimenettel a 20 kW-os tartományban. Járó üzemmódvezérlő motorral, mint a(z) 2 lehetőségnél, ellenőrizze az elektromos vezetést egyenként a 3., 4., 5. és 6. sz. érintkezők és a 7. sz. érintkező között. Amint a motor elhalad a kapcsoló érintkezője mellett, egy pillanatra minden érintkezőn vezetésnek kell mutatkozni.

5. | Ha nincs elektromos vezetés az egyes érintkezőknél, cserélje ki az üzemmódvezérlő motort.