## Automata sebességváltó sebváltókarjának beszerelése

1. | Szerelje be a sebességváltó kar egységet.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy az [N] helyzetjelző kigyullad-e.

3. | Ha szükséges, nyomja be a kapcsolókábelt (A) amíg fel nem ütközik, majd engedje el. Húzza vissza a kapcsolókábelt két lépéssel, hogy a kapcsolóhelyzet [N]-ben legyen. A kapcsolókábelt ne húzza és nyomja a kapcsolókábel vezetőnél (B) fogva.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Kapcsolja a sebességváltó kart az [N] helyzetbe.

6. | Illesszen be egy-egy 6,0 mm-es (6,10 mm.) csapot (A) a sebességváltó kar tartó talapzaton lévő helyezőfuratokba (B) és a sebességváltó karon lévő helyezőfuratba (C). A sebességváltó kar az [N] helyzetben rögzítve van.

7. | Igazítsa össze a kapcsolókábelen (B) lévő csatlakozóaljzat tartót (A) a tartó talapzaton (C) lévő horonyba, majd csúsztassa a tartót a talapzatba. Szerelje fel a kapcsolókábel végét (D) a rögzítő tőcsavarra (E), a négyzetes nyílást (F) a tőcsavar tövénél lévő négyzetes szerelvényre (G) illesztve. Forgassa el a tartót egy negyed fordulattal, hogy rögzítse a kapcsolókábelt. A kapcsolókábelt soha ne a kábelér (H) elcsavarásával szerelje be.

8. | Ellenőrizze, hogy a kapcsolókábel vége megfelelően van-e a rögzítő tőcsavarra szerelve.

9. | Ha nem megfelelően van beszerelve, szerelje ki a kapcsolókábelt a sebességváltókar tartó talapzatból, és szerelje be újra a kapcsolókábelt. Ne szerelje fel a kapcsolókábel végét a rögzítő tőcsavarra, amíg a kapcsolókábel a sebességváltókar-tartó talapzaton van.

10. | Szerelje be és húzza meg az anyát.

11. | Szerelje ki a 6,0 mm-es (6,10 mm.) csapot (A), amit a sebességváltó kar rögzítéséhez szerelt be.

12. | Kösse be a váltókar-reteszelés mágnestekercs csatlakozót, és szerelje be a kábelbilincseket a sebességváltó kar tartó talapzatra.

13. | Fordítsa el a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba, és mozgassa a sebességváltó kart mindegyik állásba. Ellenőrizze, hogy a sebességváltókar helyzetkijelző követi-e a sebességváltó-fokozat kapcsolót.

14. | Indítsa be a motort, és ellenőrizze a kapcsolókábel beállítását a fékpedál megnyomásával.

15. | Nyomja meg a kapcsolóretesz kioldót, és ellenőrizze, hogy a sebességváltó kar kiold-e, és hogy a sebességváltó kar zár-e, amikor visszakapcsol a [P] helyzetbe.

16. | Szerelje vissza a középső konzolt és a fűtés csövét.