## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 26

DTC 26: | Oldalgyorsulás érzékelő

1. | Ellenőrizze a 25. sz. biztosítékot (7,5 A) a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban, és szerelje vissza a biztosítékot, ha rendben van. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki a biztosítékot, és ellenőrizze újra.n

2. | Válassza le a szögsebesség/ oldalirányú gyorsulás érzékelő 4-pólusú csatlakozóját.

3. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

4. | Mérje meg a feszültséget a szögsebesség/ oldalirányú gyorsulás érzékelő 4-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg a szakadást a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelő és a műszerfal alatti biztosíték/relédoboz közötti vezetékben.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Vegye ki a 25. sz. (7,5 A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozból, és válassza le a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozóját.

7. | Ellenőrizze, van-e villamos kapcsolat a szögsebesség/ oldalirányú gyorsulás érzékelő 4-pólusú csatlakozó 1. sz érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelő és a műszerfal alatti biztosíték/relédoboz közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 39. sz. érintkezője és a szögsebesség/ oldalirányú gyorsulás érzékelő 4 pólusú csatlakozó 3. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Javítsa meg a szakadást a VSA modulátor vezérlőegység és a szögsebesség/ oldalirányú gyorsulás érzékelő közötti vezetékben.n

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 38. sz. érintkezője és a szögsebesség/ oldalirányú gyorsulás érzékelő 4 pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Javítsa meg a szakadást a VSA modulátor vezérlőegység és a szögsebesség/ oldalirányú gyorsulás érzékelő közötti vezetékben.n

10. | Helyetesítse egy biztosan jó szögsebesség/ oldalirányú gyorsulás érzékelővel.

11. | Csatlakoztassa vissza az összes lecsatlakoztatott csatlakozót.

12. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF, majd az ON (II) állásba.

14. | Ellenőrizze a DTC-t. Megjelenik a DTC 25? IGEN - Ellenőrizze, nincsenek-e laza csatlakozóérintkezők, és szükség esetén javítsa meg. Cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n NEM - Cserélje ki a szögsebesség/ oldalirányú gyorsulás érzékelőt.n