## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P2228 (13-5), P2229 (13-6)

P2228 (13-5) diagnosztikai hibakód: | BARO törpefeszültségű érzékelő áramkör

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba. Megjelenik a P2228 vagy P2229 diagnosztikai hibakód? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n