## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1890 (42-1)

DTC P1890: | Probléma a kapcsolásvezérlő rendszerben

MEGJEGYZÉS: Jegyezze fel a hiba fennállásakor rögzített összes adatot a hibakeresés megkezdése előtt.

1. | Ellenőrizze, hogy egy másik DTC kijelzésre került-e. Megjelenik másik DTC? IGEN - Végezze el a hibakeresést a mutatott DTC-(k)hez: Ellenőrizze újra, hogy van-e DTC P1890 a hibakeresés után. NEM - Folytatás a következő lépéssel 2.

2. | Mérje meg a lassítási fordulatszámot [D], [S], [L] és [R] helyzetekben: A lassítási fordulatszám 3500 ford*min-1felett van? IGEN - Cserélje a sebességváltót.n NEM - Ha a lassítási fordulatszám 2000 ford*min-1alatt van, cserélje ki a vezérlőszeleptestet. Ha a lassítási fordulatszám 2000-3500 ford*min-1 között van, folytassa a következő lépéssel 3:

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Állítsa be a digitális multimétert a fojtószelep-helyzetérzékelő feszültségének ellenőrzésére a PCM csatlakozó A 15 és A23 vagy A24 érintkezői közé.

5. | Vezesse a gépkocsit [D] helyzetben sík úton 60 km/h sebességgel a fojtószelep-helyzetérzékelő 2,0 V feszültségén és mérje meg a motor fordulatszámot. A motorfordulatszám 2200-3100 ford*min-1 között van? IGEN - Cserélje ki a vezérlőszeleptestet.n NEM - Cserélje a sebességváltót.n