## Üzemanyag- és légszennyezés-csökkentő rendszer hibakeresési útmutató

Ha a gépjárműnél ezen hibajelenségek közül csak egy is előfordul, ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot (DTC) a letapogató eszközzel. Ha nincs DTC, végezze el a listában szereplő sorrendben a hibajelenséghez tartozó diagnosztikai eljárást, amíg meg nem találja az okot.

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
A motor nem indul be (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | 1. 2. 3. | Ellenőrizze az akkumulátort. Ellenőrizze az indítómotort. Keresse meg a hibát az üzemanyagszivattyú áramkörében. | Kis nyomás Nincs szikra Szívórendszer-tömítetlenség Megszorult motor Szakadt vezérműlánc Szennyezett üzemanyag
A motor nem indul be (a hibajelző lámpa felgyullad és égve marad, vagy egyáltalán nem gyullad ki, nincs diagnosztikai hibakód) | Keresse meg a hibát a MIL áramkörében. |
A motor nem indul be (indításgátló jelzőlámpa világít vagy villog) | Keresse meg a hibát az indításgátló rendszerben. |
Nehéz indítás (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | 1. 2. | Ellenőrizze az akkumulátort. Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. | Kis nyomás Szívórendszer-tömítetlenség Szennyezett üzemanyag
Az alapjárat hidegen túl alacsony (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot. |
Az alapjárat hidegen túl alacsony (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | 1. 2. 3. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot. Ellenőrizze/állítsa be a gázbowdent. Vizsgálja meg és ellenőrizze a fojtószelepházat. |
Az alapjárati fordulatszám ingadozik (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikia hibakód) | 1. 2. 3. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot. Ellenőrizze/állítsa be a gázbowdent. Vizsgálja meg és ellenőrizze a fojtószelepházat. | Szívórendszer-tömítetlenség
A bemelegedés után a terhelés nélküli alapjárati fordulatszám az előírt alatt van (A hibajelő lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | 1. 2. | Keresse a hibát az ALT FR jel áramkörében. Vizsgálja meg és ellenőrizze a fojtószelepházat. | Vákuumcső megtört/repedt/rossz csatlakozás
A bemelegedés után a terhelés nélküli alapjárati fordulatszám az előírt felett van (A hibajelő lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | Keresse a hibát az ALT FR jel áramkörében. |
Az alapjárati fordulatszám ingadozik (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikia hibakód) | 1. 2. 3. 4. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. Ellenőrizze a befecskendezőket.* Keresse a hibát az ALT FR jel áramkörében. Vizsgálja meg és ellenőrizze a PCV szelepet. | Szennyezett üzemanyag

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
Gyújtáshiba vagy durva járás (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | 1. 2. 3. 4. | Ellenőrizze a gyújtógyertyákat.* Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. Ellenőrizze a befecskendező fúvókákat.* Keresse meg a hibát az üzemanyagszivattyú áramkörében. | Kis nyomás Szelephézag Szennyezett üzemanyag
Nem felel meg a károsanyag-kibocsátás vizsgálatnak (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | 1. 2. 3. 4. 5. | Ellenőrizze a háromutas katalizátort (TWC). Ellenőrizze a gyújtógyertyákat.* Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. Ellenőrizze a befecskendező fúvókákat.* Ellenőrizze a benzingőz-kibocsátás szabályozó rendszert. | Szennyezett üzemanyag Kis nyomás Szakadt vezérműlánc
Alacsony teljesítmény (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. Ellenőrizze a légszűrőbetétet. Ellenőrizze/állítsa be a gázbowdent. Vizsgálja meg és ellenőrizze a fojtószelepházat. Ellenőrizze a háromutas katalizátort (TWC). Ellenőrizze a befecskendező fúvókákat.* | Szennyezett üzemanyag Kis nyomás Vezérműtengely-beállítás Motorolajszint
A motor lefullad (A hibajelző lámpa rendben működik, nincs diagnosztikai hibakód) | 1. 2. 3. 4. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot. Keresse a hibát a fékpedálhelyzet-kapcsolójel áramkörében. Ellenőrizze a gyújtógyertyákat.* | Szívórendszer-tömítetlenség Hibás vezetékköteg és érzékelő csatlakozások
Nehéz az üzemanyag betöltés | Ellenőrizze a szellőzővezetéket és a szívóvezetéket. |

*: KU modell