## Indítókulcs-kapcsoló ellenőrzése

MEGJEGYZÉS: Ha a "kulcs bent" figyelmeztető hangadóról további információ szükséges, nézze meg a kapcsolási rajzot és a bemenet vizsgálatot.
Ha a gyújtáskulcsot nem veszik ki, a műszercsoportban lévő "kulcs bent" figyelmeztető hangadó testelést érzékel a zárt gyújtáskapcsolónkeresztül. Ha kinyitja a vezetőoldali ajtót, a figyelmeztető hangadó áramkör testelét érzékel a zárt ajtókapcsolón keresztül.

1. | Szerelje le a kormányoszlop felső és alsó burkolatát.

2. | Kösse le a 6-pólusú csatlakozót.

3. | Ellenőrizze a villamos vezetést az 1. sz. és a 2. sz. érintkező között. Villamos kapcsolatnak kell lennie, ha a kulcs benne van a gyújtáskapcsolóban. Kivett kulccsal nem szabad villamos kapcsolatnak lennie.