## Kormánymű összekötőrúd csere

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Szerelje ki a műszerfalat.

2. | Távolítsa el a a műszerfalból a következő alkatrészeket: Műszer napellenző Műszercsoport Belső kesztyűtartó Utasoldali légzsák Vezetőoldali fűtés levegővezető cső Utasoldali műszerfal tálca

3. | Húzza ki az antennavezetéket (A) a műszerfal aljáról.

4. | Szerelje ki a csavarokat (A) és a lemezcsavarokat (B, C), amelyek a műszerfalat (D) és a kormányfüggesztő tartót (E) rögzítik, csatlakoztassa le a vészvillogó-kapcsoló csatlakozóját (F), és amennyiben van, csatlakoztassa le a fényszóróállító kapcsoló csatlakozóját (G) és az elektomos állítású külső tükör kapcsoló csatlakozóját (H), valamint a VSA kapcsoló csatlakozót (I). Csatolja le a vezetékköteg rögzítőket (J), és amennyiben van, csatolja le a globális helymeghatározó rendszer antenna vezetékköteg rögzítőjét (K). Válassza le a műszerfalat és a kormányfüggesztő tartót.

5. | Szerelje be a tartót a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy a műszerfal vezetékkötege nincs becsípődve. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók megfelelően csatlakoznak.