## Teljesítményrelé teszt - B típus, feszültségmentesen nyitott

## Alaphelyzetben nyitott B típus:

Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között.

- Ha tápfeszültséget és testelést csatlakoztat a 3. sz. és a 4. sz. érintkezőre, elektromos vezetésnek kell lennie az 1. és a 3. sz. érintkező között.
- A tápfeszültség lekötésekor nem szabad elektromos vezetésnek lennie az 1. sz. és a 3. sz. érintkező között.