## Hűtő és ventilátor cseréje

1. | Engedje le a motor-hűtőfolyadékot.

2. | Szerelje le az első lökhárítót, és az első lökhárító tartót.

3. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

4. | Szerelje ki a hűtő felső hűtőfolyadékcsövet, az alsó hűtőcsövet és az automata sebességváltó folyadék (ATF) hűtőcsöveket.

5. | Csatlakoztassa le a ventilátormotor csatlakozót, és szerelje ki a felső tartót és csillapítót, majd húzza fel a hűtőt.

6. | Szerelje le a ventilátorburkolat egységet és a többi alkatrészt a hűtőről.

7. | Szerelje be a hűtőt a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Győződjön meg róla, hogy az alsó csillapítók jól rögzítettek.

8. | Szerelje be a levegőszűrő-házat.

9. | Szerelje be az első lökhárító tartót, és fesse be karosszéria festékkel a rögzítőcsavarokat, majd szerelje be az első lökhárítót.

10. | Töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal és légtelenítse.