## Kézi kapcsolású sebességváltó beszerelése

1. | Ellenőrizze, hogy a két illesztőcsap be van szerelve a tengelykapcsoló-házba.

2. | Kenje be UM264 (alkatrész-szám: 41211-PY5-305) karbamid kenőzsírral a kiemelő villát (A) és a kinyomócsapágyat (B). Szerelje be a kiemelő villát és a kinyomócsapágyat.

3. | Helyezze a sebességváltót a sebességváltó-emelőre, és emelje fel a motor szintjére.

4. | Szerelje be az alsó sebességváltó rögzítőcsavarokat.

5. | Szerelje be a levegőszűrő tartót.

6. | Szerelje be az első sebességváltó felfüggesztést.

7. | Szerelje fel a tengelykapcsoló burkolatot.

8. | Szerelje be a hátsó sebességváltó felfüggesztés tartót (A) és a hátsó sebességváltó felfüggesztést (B).

9. | Támassza alá a segédkeretet egy 10 x 10 x 100 cm méretű fahasábal és egy emelővel.

10. | Szerelje be az első segédkeretet (A) és az új első segédkeret rögzítőcsavarjait (B).

11. | Szerelje be a három hátsó sebességváltó-felfogatás tartó csavart.

12. | Szerelje be a két szervokormány tartó csavart.

13. | Szerelje be a két szervokormány tartó csavart.

14. | Szerelje be a két alvázkeret tartó csavarjait.

15. | Szerelje be a féltengelyeket.

16. | Szerelje be a hővédő lemezt (A) és a csavarokat (B). MEGJEGYZÉS: Húzza meg a három csavart a számozott sorrendben.

17. | Szerelje be a gömbcsuklókat (A), az anyákat (B) és az új sasszegeket (C).

18. | Csatlakoztassa az alsó keresztlengőkarokat (D), és szerelje be a koronás anyákat (E) és a rugós rögzítőket (F).

19. | Csatlakoztassa a gömbcsuklócsapokat (G) a stabilizátorokhoz (H), és szerelje be az anyákat (I). Illesszen be egy 5 mm-es imbuszkulcsot (J) a gömbcsuklócsapok tetejébe, és húzza meg az anyákat.

20. | Szerelje be az új tengelycsonkanyákat (K).

21. | Szerelje be a burkolólemezt.

22. | Szerelje be az sebességváltó-felfüggesztés tartót.

23. | Szerelje be a felső sebességváltó rögzítőcsavart.

24. | Szerelje le a láncos emelőt és a motor emelőfület a motorról.

25. | Csatlakoztassa a gépjárműsebesség-jeladó (VSS) csatlakozóját (A), majd szerelje be a lambda-szonda rögzítőjét (B).

26. | Szerelje be a huzaltartót (A) és a huzalokat (B).

27. | Csatlakoztassa a tolatólámpa-kapcsoló csatlakozóját (A), majd szerelje be a vezetékköteg rögzítőket (B).

28. | Szerelje be a gumiharangot (A).

29. | Kenje be UM264 (alkatrész-szám: 41211-PY5-305) karbamidos kenőzsírral a munkahenger dugattyúrúd végét. Szerelje be a munkahengert (B). Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a tengelykapcsoló-működtetés hidraulikacsövét.

30. | Igazítsa be a beállítási jelet, és szerelje be a tömlőt a rögzítőbe (C).

31. | Szerelje fel az akkumulátor-tartót (A), a testkábelt (B) és a vezetékköteg rögzítőket (C).

32. | Szerelje be a levegőszűrő-házat.

33. | Szerelje be az akkumulátort. Először a pozitív () kábelt, majd a negatív (-) kábelt csatlakoztassa az akkumulátorra.

34. | Töltse be a váltófolyadékot.

35. | Végezzen próbautat a gépjárművel.

36. | Ellenőrizze a tengelykapcsoló működését.

37. | Ellenőrizze a sebességváltó zajtalan és sima működését.

38. | Ellenőrizze az első futómű-beállítást.

39. | Állítsa be a rádió lopásgátló kódjait, majd állítsa be az ügyfél előre beállított rádióadóit.