## Tengelykapcsoló-pedál és tengelykapcsoló-pedál szabályozócsavarjának beállítása

MEGJEGYZÉS:

- A tengelykapcsoló-pedál beállítása előtt vegye ki a vezetőoldali padlószőnyeget.
- A tengelykapcsoló önbeálló, hogy kiegyenlítse a kopást.
- Ha nincs hézag a tengelykapcsoló-nyomóhenger dugattyú és a nyomórúd között, akkor a kinyomócsapágy a membránrugót terheli, és ez a tengelykapcsoló csúszásához vagy más tengelykapcsoló problémákhoz vezethet.

1. | Lazítsa meg a biztosítóanyát (A), és állítsa vissza a tengelykapcsoló-pedál beállítóanyát (B), amíg már nem ér hozzá a tengelykapcsoló-pedálhoz (C). MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos típus hasonló.

2. | Lazítsa meg a biztosítóanyát (D), és forgassa a nyomórudat (E) befelé vagy kifelé, hogy létrejöjjön az előírt magasság (F), löket (G), holtjáték (H) és a kiemelési magasság (I) a tengelykapcsoló-pedálnál.
Tengelykapcsoló-pedál löket: | 130-140 mm-
Tengelykapcsoló-pedál holtjáték: | 6-20 mm-
Tengelykapcsoló-pedál magasság (a padlóig)
LHD modell: | 163 mm
RHD modell: | 150 mm
Tengelykapcsoló-kiemelési magasság: (legalább a padlóig)
LHD modell: | 72 mm
RHD modell: | 61 mm

3. | Húzza meg a biztosítóanyát (D).

4. | Felengedett tengelykapcsoló-pedállal forgassa a tengelykapcsoló-pedál állítócsavart (B), amíg hozzá nem ér a tengelykapcsoló-pedálhoz (C).

5. | Forgassa a tengelykapcsoló-pedál állítócsavart (B) befelé további 3/4 - 1 fordulattal.

6. | Húzza meg a biztosítóanyát (A).