## Fűtés tüneti hibakeresési útmutató

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
SAA2E75G24100000000HAAT01 A ventilátor motor jár, de egy vagy több fordulatszámon nem működik. | Ventilátor motor áramkör hibakeresési útmutató | Az összes csatlakozó tisztasága és tömítettsége.
SAA2E75G24100000000HAAT02 A hűtőventilátor egyáltalán nem működik | Ventilátor motor áramkör hibakeresési útmutató | Kiégett az 5. sz. (40 A) biztosíték a motortérben levő biztosíték/relé dobozban, és a 22. sz. (7,5 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. Nem elégséges testelés a G402-nél Az összes csatlakozó tisztasága és tömítettsége.