## Klíma hűtőgép szivárgási teszt

Sűrített levegő és az R-134a keveréke gyúlékony gőzt alkot. A gőz eléghet vagy felrobbanhat, amely súlyos sérülést okoz. Soha ne használjon sűrített levegőt R-134a szerviz készülék vagy gépjármű klímarendszer nyomáspróbájához.

A klímarendszer hűtőközeg vagy kenőanyag gőze irritálhatja a szemet, orrot vagy torkot. Legyen óvatos a szervizkészülék csatlakoztatásakor. Ne lélegezze be a hűtőközeget vagy a gőzét.

Csak a HFC-134a (R-134a) hűtőközegnek megfelelő szerviz készüléket használjon.
Ha véletlen rendszer leengedés fordulna elő, a munka folytatása előtt szellőztesse ki a munkaterületet.
Az R-134a szervizkészülék vagy gépjármű klímarendszerek nyomáspróbáját vagy tömítettség ellenőrzését nem szabad sűrített levegővel végezni.
További egészségügyi és biztonsági információt kaphat a hűtőközeg és a kenőanyag gyártójától.

1. | Csatlakoztasson egy R-134a hűtőközeg visszanyerő/újrahasznosító/töltő készüléket (A) a nagynyomású szerviz csatlakozóhoz (B), és a kisnyomású szerviz csatlakozóhoz (C), ahogy az ábrán látható, követve a készülék gyártójának utasításait.

2. | Nyissa ki a nagynyomású szelepet, hogy feltöltse a rendszert az előírt térfogatra, majd zárja be a töltőszelepet és kösse le a töltő készülék csatlakozóit.
Válassza ki a megfelelő mértékegységet a hűtőközeg töltő készülékhez.
Hűtőközeg térfogat:
400 – 450 g
0,40 - 0,45 kg
.
14,1-15,9 uncia

3. | Ellenőrizze a rendszert, hogy nem tömítetlen-e, egy R-134a hűtőközeg tömítetlenség érzékelő használatával, 14 g/év (14,17 g), vagy jobb pontossággal.

4. | Ha olyan tömítetlenségeket talál, amihez a rendszert ki kell nyitni (megjavítani, vagy kicserélni a csöveket, csatlakozásokat, stb.), nyerje vissza a közeget a rendszerből.

5. | A szivárgások ellenőrzése és megszüntetése után a rendszert ki kell üríteni.