## Kézifék-kábel cseréje - hátsó dobfék

### Robbantott ábra

MEGJEGYZÉS:

- A rögzítőfék-kábeleket nem szabad elgörbíteni vagy elcsavarni. Ez szoros működéshez és idő előtti meghibásodáshoz vezet.
- Ha a művelet során szükséges, lásd a robbantott ábrát.

1. | Oldja ki teljesen a rögzítőfék-kart.

2. | Szerelje le a tartókonzol burkolatot.

3. | Lazítsa meg a rögzítőfék-kábel beállítóanyát (A).

4. | Szerelje ki a fékpofákat, és csatlakoztassa le a rögzítőfék-kábelt (A) a fékpofa rögzítőfék-karjáról.

5. | Szerelje le a kábel patentet (B) a huzalrögzítőről (C) a fékbetét alaplap (D) hátoldalán.

6. | Húzza a rögzítőfékhuzalt és szerelje le a fékbetét alaplapról.

7. | Szerelje be az új huzalt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Legyen óvatos, nehogy meghajlítsa vagy megcsavarja a huzalt. Igazítsa be a rögzítőfék-kábeltartó nyúlványát (E) a fékbetét alaplap kábelrögzítőben lévő kivágáshoz (F) Illessze be addig, amíg a kábeltartóban lévő horony (G) egy vonalba esik a kábelrögzítő kivágásával (H). Szerelje be a kábel patentet úgy, hogy a patent egyenes végét (I) beilleszti a kábelrögzítő kivágásába (H), és biztosan rögzíti a rögzítőfék-kábeltartót.

8. | Végezze el a rögzítőfék beállítását.