## Műszerpanel alatti biztosíték/relé-doboz eltávolítása és beszerelése

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek találhatók. Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg a kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek elhelyezkedését, az óvintézkedéseket és az eljárásokat a Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) című fejezetben.

## Kiszerelés

1. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, majd kösse le a pozitív kábelt, és várjon legalább 3 percet.

2. | Szerelje le a biztosíték zárófedelet

3. | Kösse le a csatlakozókat a műszerfal alatti biztosíték/relé doboz biztosíték oldaláról.

4. | Szerelje ki a rögzítő anyákat (A), és vegye le a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozt (B).

5. | Kösse le a csatlakozókat a műszerfal alatti biztosíték/relé doboz hátoldaláról, és szerelje ki a biztosíték/relé dobozt. MEGJEGYZÉS: A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) csatlakozó rugós reteszelésű típus.

## Beszerelés

1. | Szerelje fel a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozt a leszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és kösse be az összes csatlakozót a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozhoz.

2. | Szerelje fel a biztosíték zárófedelet

3. | Csatlakoztassa a negatív és a pozitív kábelt az akkumulátorhoz.

4. | Állítsa be a rádió lopásgátló kódjait, majd állítsa be az ügyfél előre beállított rádióadóit.

5. | Győződjön meg róla, hogy az összes rendszer megfelelően működik.