## Gyújtástekercs hibakeresési útmutató

1. | Ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot (DTC) ETCS nélkül ETCS-sel. Megjelenik egy DTC? IGEN - Végezze el a hibakeresést a mutatott DTC-hez: n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Szerelje ki a gyújtógyertyákat a hengerfejből és ellenőrizze a gyújtógyertyát Rendben van a gyújtógyertya? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje a gyújtógyertyát.n

3. | Szerelje ki a programozott üzemanyag-befecskendezés (PGM-FI) 2. főrelét.

4. | Indítsa be a motort, és járassa amíg leáll.

5. | Szerelje be a gyújtógyertyákat a gyújtótekercsekre.

6. | Csatlakoztassa a gyújtótekercs csatlakozót és a gyújtógyertyát a testre.

7. | [N] vagy [P] fokozatban lévő sebességváltó karral (fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó), fordítsa a gyújtáskapcsolót az indításra (III) és ellenőrizze a szikrát. Ad a gyújtógyertya szikrát? IGEN - A gyújtótekercs rendben van. n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

8. | Helyettesítse egy biztosan jó gyújtótekerccsel, és ellenőrizze újra a szikrát. Ad a gyújtógyertya szikrát? IGEN - Cserélje ki az eredeti gyújtótekercset. Végezze el az ETCS tanulási folyamatot (ETCS-vel).n NEM - Ha az első gyújtógyertya nem ad szikrát, ellenőrizze, hogy a 7-es számú biztosíték (15A) a műszerfal alatti biztosíték- és /relé-dobozban nem égett-e ki. Ha a biztosíték rendben van, javítsa meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték- és /relé-doboz és az első gyújtótekercs közötti vezetékben. Ha a hátsó gyújtógyertya nem ad szikrát, ellenőrizze, hogy a 9-es számú biztosíték (15A) a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban nem égett-e ki. Ha a biztosíték rendben van, javítsa meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték- és /relé-doboz és a hátsó gyújtótekercs közötti vezetékben. Végezze el az ETCS tanulási folyamatot (ETCS-vel).n