## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 13

DTC 13: | Szakadás van az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjének áramkörében

1. | Csatlakoztassa le az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjének 2 pólusú csatlakozóját.

2. | Mérje meg az ellenállást az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjének 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Az ellenállás a grafikonon látható előírt tarományon belül van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki az elpárologtató hőmérséklet- érzékelőjét.n

3. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról.

4. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM E csatlakozóját (31P).

5. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az ECM/PCM E (31P) csatlakozó következő érintkezői és az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjének 2 pólusú csatlakozója között.
(31P): | 2P:
--- | ---
4. sz. | 2. sz.
12. sz. | 1. sz.
Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Javítsa meg az esetleges szakadást az ECM/ PCM és az elpárologtató hőmérséklet- érzékelőjeközötti vezeték(ek)ben.n

6. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozóját.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozó 13. sz. érintkezője és az elpárologtató hőmérséklet-érzékelője 2 pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és az elpárologtató hőmérséklet- érzékelője közötti vezetékben.n

8. | Csatlakoztassa vissza az ECM/PCM E csatlakozóját (31P).

9. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

10. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM E (31P) csatlakozó 12. sz. érintkezője és karosszériatest között, csatlakoztatott ECM/PCM csatlakozókkal. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy hibás csatlakozások az ECM/PCM E (31P) csatlakozójánál, a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozójánál és az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjének 2 pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy hibás csatlakozások az ECM/PCM E (31P) csatlakozójánál, a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozójánál és az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjének 2 pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n