### Karbantartási terv nehéz körülmények esetén - ausztráliai és új-zélandi modellek

Kövesse a nehéz üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet, ha az ügyfél gépjárműve TÖBBNYIRE a következő körülmények közül egynek vagy többnek megfelelően üzemel:

- Útszakaszonként kevesebb mint 8 km megtétele, vagy fagypont alatti hőmérsékleteken útszakaszonként kevesebb mint 16 km megtétele.
- Különösen meleg, 35 °C feletti környezetben való üzemelés.
- Gyakori alapjárat, vagy sok elindulással, megállással járó üzemmód.
- Utánfutó-vontatás, tetőcsomagtartóval vagy hegyi utakon történő közlekedés.
- Sáros, poros vagy sózott utakon történő közlekedés.

Ha az ügyfél gépjárműve csak ALKALMANKÉNT üzemel nehéz körülmények között, kövesse a normál üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet.

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Cserélje le a motorolajat | 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje le az olajszűrőt | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje a légszűrőbetét Alkalmazza a normál szervizintervallumot, kivéve a poros környezetben történő üzemeltetés esetét. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Ellenőrizze a szelephézagot |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Cserélje az üzemanyagszűrőt |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Cserélje le a gyújtógyertyákat |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Hajtószíjak ellenőrzése és beállítása Ellenőrizze a repedéseket vagy sérüléseket, a behajlást és a feszességet |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot |  |  |  |  | l |  |  |  |  | l
Hűtőfolyadék cseréje Használjon eredeti Honda minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot/2. típusú hűtőfolyadék | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Kézi kapcsolású sebességváltó folyadék (MTF) csere Használjon eredeti Honda kézi kapcsolású sebességváltó folyadékot MTF-II |  |  | l |  |  | l |  |  | l |
Cserélje le a CVT folyadékot (automata sebességváltó folyadék) Használjon eredeti Honda automata sebességváltó folyadékot ATF-Z1 Cserélje 40 000 km-enként vagy 2 évente, ha a gépkocsit nagy sebességgel, magas hőmérsékleten (35 °C fölött) használják. |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l
Első és hátsó fékek ellenőrzése Ellenőrizze a fékbetétek és tárcsák vastagságát. Ellenőrizze a fékbetét repedését, sérülését , féktárcsa. Ellenőrizze a kerékfékhengert tömítetlenségekre Ellenőrizze, a fékbetéteket repedésre, kiüvegesedésre, kopásra és szennyeződésre Ellenőrizze a féknyergek sérüléseit, tömítetlenségeit és rögzítettségét | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Fékfolyadék cseréje Csak DOT 3 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-szint a kiegyenlítőtartály alsó és felső jelölései között van-e | 3 évente

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Lámpabeállítás ellenőrzése Ellenőrizze a fényszórók beállítását | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Próbaút (zaj, stabilitás, műszerfal működése) Ellenőrizze az úttartást, a zajt, a rezgést és a műszerfal működését. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Cserélje át körben a gumiabroncsokat Legalább havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását és állapotát. | 10.000 kilométerenként
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze a helyes beszerelést és helyzetet, hogy nincs-e repedés, sérülés, korrózió vagy tömítetlenség! Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Ha szükséges, húzza meg a laza elemeket.
Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc kenését és a kormányrudazatot. Ellenőrizze a gumiharangot sérülésre és kenőzsír tömítetlenségre | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Felfüggesztés alkatrészei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely-gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangot és a gumiharang-rögzítőbilincsét repedésekre Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Féktömlők és fékcsövek (ABS-t beleértve) Ellenőrizze a főfékhengert, a fékerő-szabályozó szelepet és az ABS-egységet és a tömítetlenséget | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Ellenőrizze a szinteket és hogy nincs-e szivárgás. Ha szükséges, adjon hozzá motor-hűtőfolyadékot, MTF-et, ATF-et, fékfolyadékot, szélvédőmosó folyadékot és akkumulátor elektrolitot.
Kipufogórendszer Ellenőrizze a kipufogócső és a kipufogódob sérüléseit, tömítetlenségeit és rögzítettségét.
Üzemanyag vezetékek és csatlakozások Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket, hogy nincs-e rajtuk laza csatlakozás, repedés vagy sérülés. Húzza után a laza csatlakozásokat és cserélje a sérült alkatrészeket .