## Rádió távkapcsoló teszt

1. | Szerelje ki a vezetőoldali légzsák egységet.

2. | Szerelje lea 7-pólusú csatlakozót (A) a rádiókészülék távirányító kapcsolóról (B).

3. | Szerelje ki a három rögzítőcsavart és a kapcsolót.

4. | Mindegyik kapcsolóállásban mérje meg az ellenállást a 5. sz. és a 6. sz. illetve az 5. sz. és 7. sz. érintkező között a táblázat szerint.
Helyzet | Ellenállás
--- | ---
KI | Körülbelül 10 kW
ÜZEMMÓD | Körülbelül 4 kW
CSATORNA () | Körülbelül 2 kW
CSATORNA (-) | Körülbelül 840 W
5(HANGERŐ FEL) | Körülbelül 370 W
6(HANGERŐ LE) | Körülbelül 100 W

5. | Ha az ellenállás nem felel meg az előírásokank, cserélje ki a távirányító kapcsolót.