## Motor eltávolítása

Szükséges célszerszámok
Motor-felfüggesztő készlet ( 07KAK-SJ40101)

MEGJEGYZÉS:

- Használjon sárvédő-védőhuzatot, hogy megelőzze a fényezett felületek sérülését.
- Hogy megelőzze a sérülést, a vezetékcsatlakozókat óvatosan, a csatlakozó résznél fogva húzza ki.
- Jelölje meg az összes vezetéket és csövet, hogy megelőzze a helytelen csatlakoztatást. Továbbá győződjön meg róla, hogy nem érnek össze más vezetékekkel vagy csövekkel, és hogy nem zavarnak más alkatrészeket.

1. | Rögzítse a motorháztetőt a teljesen nyitott helyzetben (támasztórúd az alsó nyílásban).

2. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról, majd csatlakoztassa le a pozitív kábelt.

3. | Szerelje ki az akkumulátort.

4. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

5. | Szerelje le a kábelbilincseket (A), majd szerelje ki az akkumulátor-talpat (B).

6. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő-egység (ECM) csatlakozóit (A), és a fő kábelköteg csatlakozókat (B). Balkormányos modelleknél: Jobbkormányos modelleknél:

7. | Csatlakoztassa le a gázpedálhelyzet-érzékelő (APP) csatlakozóját (A). Balkormányos modelleknél: Jobbkormányos modelleknél:

8. | Szerelje ki a kábelbilincseket (B) és a gumihüvelyt (C), majd húzza át a tűzfalon a motor kábelköteget.

9. | Szerelje ki az akkumulátor kábeleit (A) a motortérben levő biztosíték-/relé dobozból, majd csatlakoztassa le a kábelköteg-csatlakozókat (B). Balkormányos modelleknél: Jobbkormányos modelleknél:

10. | Kösse le a vezetékköteg csatlakozót (C).

11. | Szüntesse meg az tüzelőanyag-nyomást.

12. | Szerelje ki a benzingőz elszívó vezeték vízzsák (EVAP) csövét (A), és a fékszervo vákuumcsövét (B).

13. | Szerelje ki a kapcsolóhuzalt (A) és a választóhuzalt (B). Vigyázzon, hogy kiszerelés közben ne hajlítsa meg a huzalokat. A megtört huzalokat mindig cserélje ki újra.

14. | Szerelje ki a tengelykapcsoló másodlagos hengerét (A) és a tengelykapcsoló-működtetés hidraulikacső tartó rögzítőcsavarját (B). Ne működtesse a tengelykapcsoló-pedált, miután a másodlagos hengert kiszerelte.

15. | Ha klímaberendezés-kompresszor van beszerelve, szerelje ki a hajtószíjat, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

16. | Vegye le a hűtősapkát.

17. | Teljesen emelje fel az emelőt.

18. | Szerelje le az első kerekeket.

19. | Szerelje le a sárvédő lapot.

20. | Lazítsa ki a leeresztő dugót a hűtőn a motor-hűtőfolyadék leeresztéséhez, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

21. | Engedje le a sebességváltó folyadékot.

22. | Engedje le a motorolajat, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

23. | Kösse le az elsődleges fűtött lambda-szonda (elsődleges HO2S) csatlakozót (A).

24. | Kösse le a másodlagos fűtött lambda-szonda (másodlagos HO2S) csatlakozót (B).

25. | Szerelje ki a háromutas katalizátort (TWC) (C).

26. | Szerelje le a stabilizátor-kapcsolórudakat.

27. | Szerelje le az alsó lengőkar gömbcsuklókat.

28. | Szerelje ki a féltengelyeket. Kenjen be minden finoman megmunkált felületet tiszta motorolajjal. Kötözzön műanyag zacskókat a féltengely végekre.

29. | Szerelje le a kormányműházat az első segédkeretről.

30. | Kösse le a kompresszor tengelykapcsoló csatlakozót (A), majd szerelje le a klímaberendezés-kompresszort (B) a klíma tömlőinek lekötése nélkül.

31. | Ha klímaberendezés-kompresszor van beszerelve, szerelje ki a kondenzátor-ventilátor burkolatát.

32. | Engedje le az emelőt.

33. | Szerelje ki a felső hűtő-tömlőt (A) és az alsó hűtő-tömlőt (B).

34. | Szerelje ki a fűtés-tömlőket.

35. | Csatlakoztassa a motor-felfüggesztő készletet (kereskedelmi forgalomban beszerezhető szerszám az EU modellekhez) a motorhoz az ábrán látható módon.

36. | Szerelje le a testkábelt (A), majd szerelje ki a sebességváltó felfogató tartót (B).

37. | Szerelje le a testkábelt (A), majd szerelje ki az oldalsó motortartó egységet (B).

38. | Biztosítsa, hogy az emelő tartók megfelelő helyzetben legyenek. Teljesen emelje fel az emelőt.

39. | Szerelje ki a hátsó tartóbak rögzítőcsavarokat.

40. | Szerelje ki a bal első motortartó egységet.

41. | Szerelje ki az alsó fedeleket rögzítő két kapcsot (A), majd szerelje ki az első segédkeretet (B).

42. | Ellenőrizze, hogy a motorhoz/sebességváltóhoz nem csatlakozik egyetlen vákuumcső, üzemanyag- és hűtőfolyadékcső, valamint elektromos vezeték sem.

43. | Lassan engedje le a motort kb. 150 mm-rel. Ellenőrizze újra, hogy az összes cső és vezeték le van-e csatlakoztatva a motorról/sebességváltóról.

44. | Engedje le teljesen a motort. Szerelje le az emelőláncot a motorról.

45. | Vegye ki a motort a gépjármű alatt.