## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0420

DTC P0420: | Katalizátor-rendszer hatásfok a határérték alatt

MEGJEGYZÉS:

- Ha az alább felsorolt hibakódok közül valamelyik a P0420 hibakóddal egyidejűleg tárolódik, akkor először annak a hibakódnak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra, hogy van-e P0420 hibakód.
  P0137, P0138, P0140: Szekunder HO2S (2. érzékelő)
  P0141: Szekunder HO2S (2. érzékelő) fűtés
- Ha rossz minőségű üzemanyagot használnak, ez a hibakód jelenhet meg.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (üresjáratban), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd járassa alapjáraton.

4. | Tegyen meg egy 10 perces próbautat. Közben változtassa a gépkocsi sebességét.

5. | Ellenőrizze a CATA MON TEMP-et a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 3 és ellenőrizze újra.

6. | Végezzen próbautat a következő feltételek mellett: Motor hűtőfolyadék hőmérséklet több, mint 70°C Sebességváltó 5. fokozatban Gépjárműsebesség 70 km/h és 80 km/h között.

7. | Ellenőrizze a DTC P0420 OBD ÁLLAPOTÁT a DTC MENÜBEN a HDS-sel. EXECUTING (FOLYAMATBAN)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 6 és ellenőrizze újra.

8. | A próbautat folytassa míg az eredmény megjelenik.

9. | Ellenőrizze a DTC P0420 OBD ÁLLAPOTÁT a DTC MENÜBEN a HDS-sel. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Ha PASSED (megfelelő), időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 6 és ellenőrizze újra.

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Cserélje ki a hármas hatású katalizátort.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

13. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

14. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

15. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd járassa alapjáraton.

16. | Tegyen meg egy 10 perces próbautat. Közben változtassa a gépkocsi sebességét.

17. | Ellenőrizze a CATA MON TEMP-et a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 18. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 15 és ellenőrizze újra.

18. | Végezzen próbautat a következő feltételek mellett: Motor hűtőfolyadék hőmérséklet több, mint 70°C Sebességváltó 5. fokozatban Gépjárműsebesség 70 km/h és 80 km/h között.

19. | Ellenőrizze a DTC P0420 OBD ÁLLAPOTÁT a DTC MENÜBEN a HDS-sel. EXECUTING (FOLYAMATBAN)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 20. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 18 és ellenőrizze újra.

20. | A próbautat folytassa míg az eredmény megjelenik.

21. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: DTC hibakeresési táblázat.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 22.

22. | Ellenőrizze a DTC P0420 OBD ÁLLAPOTÁT a DTC MENÜBEN a HDS-sel. PASSED (MEGFELELŐ) jelenik meg? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ha FAILED (NEM MEGFELELŐ), ellenőrizze az üzemanyag minőségét. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 18 és ellenőrizze újra.